# ANUNŢ DE PARTICIPARE

**privind achiziţionarea Materiale de construcție anul 2022**

**prin procedura de achiziţie: Achiziții cu costuri mici**

1. Denumirea autorităţii contractante**: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"**
2. IDNO**: 1003600151724**
3. Adresa**: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13**
4. Numărul de telefon**: 0 22 572 217,** fax **0 22 572 213.**
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante**:** [**achizitii.ifp@gmal.com**](mailto:ifp@ms.md)**, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul **la documentaţia de atribuire:** documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.poz** | **Cod CPV** | **Denumire bunurilor solicitate** | **Unitatea de măs.** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** | **Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Lotul 1 Materiale de construcție | | | | | | |
|  | 44100000-1 | Pensula  40x15mm | buc | 50 | Pensula  40x15mm |  |
|  | 44100000-1 | Pensula.Dimensiuni: 170х70 mm.din PVC | buc | 50 | Pensula.Dimensiuni: 170х70 mm.din PVC |  |
|  | 44100000-1 | Pensula 60 x15mm | buc | 20 | Pensula 60 x15mm |  |
|  | 44100000-1 | Rola pentru vopsit, poliacril, dungi gri-rosu, 230 mm | buc | 30 | Rola pentru vopsit, poliacril, dungi gri-rosu, 230 mm,L mâner – 350 mm, L fir 20 mm, diametru suport 45 mm, Grosime tija 6 mm, Lungime totală 230 mm |  |
|  | 44100000-1 | Rola pentru vopsit, poliacril, dungi gri-rosu, 175 mm | buc | 20 | Rola pentru vopsit, poliacril, dungi gri-rosu, 175 mm,L mâner – 350 mm, L fir 14 mm, diametru suport 51 mm, Grosime tija 7.6 mm, Lungime totală 175 mm |  |
|  | 44100000-1 | Vas pt vopsea 350\*300 mm | buc | 20 | Vas pt vopsea 350\*300 mm |  |
|  | 44100000-1 | Coler concentrat verde, 250ml | buc | 15 | Coler concentrat verde,250ml |  |
|  | 44100000-1 | Coler concentrat – albastru, 250ml | buc | 15 | Coler concentrat – persic,250ml |  |
|  | 44100000-1 | Coler concentrat cafeniu, 250ml | buc | 15 | Coler concentrat verde,250ml |  |
|  | 44100000-1 | Coler concentrat – negru, 250ml | buc | 15 | Coler concentrat – persic,250ml |  |
|  | 44100000-1 | Pistol p/u spumă poliuretanică cu tijă d-6mm | buc | 4 | Pistol p/u spumă poliuretanică cu tijă d-6mm |  |
|  | 44100000-1 | Set burghiu metal | set | 5 | Set burghiu metal, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 10 buc- concepute specialpt uz profesional găurirea oțelului inoxidabil de înaltă calitate și a oțelului structural. Fabricat din oțel acoperit cu titan HSS 4241 |  |
|  | 44100000-1 | Șurub KGM 3.5\*25 mm, metal/g.c., 500 buc | buc | 2000 | Surub KGM 3.5\*25 mm, metal/g.c., 500 buc |  |
|  | 44100000-1 | [Șurub WPC 4.2\*13 mm pentru tigla metalica, 500 buc](http://www.veloxi.md/index.php/ro/acasa/feronerie__diblu__surub__cuie/surub_pentru_metal/Surub_WFD4_8x35_pentru_tigla_metalica__1000_buc-detail) | buc | 1000 | [Surub WPC 4.2\*13 mm pentru tigla metalica, 500 buc](http://www.veloxi.md/index.php/ro/acasa/feronerie__diblu__surub__cuie/surub_pentru_metal/Surub_WFD4_8x35_pentru_tigla_metalica__1000_buc-detail) |  |
|  | 44100000-1 | Șurub pu lemn 4,2x50 | buc | 1000 | Surub pu lemn 4,2x50 |  |
|  | 44100000-1 | Șuruburi autofelante ZN (4,8\*3,5) metal | buc | 2000 | Șurub zincat dotat cu garnitură de cauciuc, EPDM.  Se folosește pt fixarea tablei cutante metalice de suprafețe metal, precum și pentru fixarea foliilor din metal în suprapunere.  Cantitatea de șuruburi în ambalaj – 250 buc |  |
|  | 44100000-1 | Ajustaj magnetic cu cap hexagonal pt șuruburi | buc | 5 | Ajustaj magnetic cu cap hexagonal pt șuruburi 8\*4,5  Cantitatea ambalaj - 1 buc |  |
|  | 44100000-1 | Diblu cu guler cu surub SMK 6x50 ( cutii - 200b) | buc | 2000 | Diblu cu guler cu surub SMK 6x50 ( cutii - 200b |  |
|  | 44100000-1 | Electrozi de sudură universal 3\*350 mm 1 kg | buc | 30 | Electrozi de sudură universal 3\*350 mm 1 kg |  |
|  | 44100000-1 | Metru rulant fx 5 m | buc | 10 | Metru rulant fx 5 m |  |
|  | 44100000-1 | Cheie universală 9-32 mm set 2 chei | set | 2 | Cheie universală 9-32 mm set 2 chei  Cheia mare lungimea 28 cm  Cheia mai mică lungimea 21 cm  Tehnologie de auto-reglare permite rotirea piulițelor și șuruburilor de toate formele și dimensiunile pînă la 32 mm |  |
|  | 44100000-1 | Cheie pt țevi 3/4 | buc | 4 | Cheie pt țevi 3/4 |  |
|  | 44100000-1 | Cheie pt țevi 1/4 | buc | 4 | Cheie pt țevi 1/4 |  |
|  | 44100000-1 | Bandă abrazivă 100mm\*50m A-180 | m | 50 | Bandă abrazivă 100mm\*50m A-180 |  |
|  | 44100000-1 | Spaclu inox zimtat 10\*250 mm | buc | 20 | Spaclu inox zimtat 10\*250 mm |  |
|  | 44100000-1 | Șpaclu pentru fațade | buc | 20 | Șpaclu pentru fațade- instrument de mâină care se utilizează în lucrări de finisare pt aplicarea și nivelarea chitului. Pânza este efectuată din oțel rezistent la acțiunea dizolvantului. Mânerul din plastic posedă gaură pt suspendare : 100 mm |  |
|  | 44100000-1 | Șpaclu pentru fațade | buc | 20 | Șpaclu pentru fațade- instrument de mâină care se utilizează în lucrări de finisare pt aplicarea și nivelarea chitului. Pânza este efectuată din oțel rezistent la acțiunea dizolvantului. Mânerul din plastic posedă gaură pt suspendare : 150 mm |  |
|  | 44100000-1 | Șpaclu pentru fațade | buc | 10 | Șpaclu pentru fațade- instrument de mâină care se utilizează în lucrări de finisare pt aplicarea și nivelarea chitului. Pânza este efectuată din oțel rezistent la acțiunea dizolvantului. Mânerul din plastic posedă gaură pt suspendare : 250 mm |  |
|  | 44100000-1 | Șpaclu pentru fațade | buc | 10 | Șpaclu pentru fațade- instrument de mâină care se utilizează în lucrări de finisare pt aplicarea și nivelarea chitului. Pânza este efectuată din oțel rezistent la acțiunea dizolvantului. Mânerul din plastic posedă gaură pt suspendare : 450 mm |  |
|  | 44100000-1 | Șpaclu din PVC | buc | 10 | Șpaclu prezintă o lopățică pt aplicarea diferitor amestecuri folosite la indreptarea pereților podurilor și altor suprafețe.  Efectuat din cauciuc elastic ceea ce permite repartizarea uniformă a soluțiilor de construcție pe diferite straturi. |  |
|  | 44100000-1 | Rola abrazivă 100mm, 50 m K600 | buc | 4 | Rola abrazivă 100mm, 50 m K600 |  |
|  | 44100000-1 | Rola abrazivă 10\*100cm, m K180 | m | 50 | Rola abrazivă 10\*100cm, m K180 |  |
|  | 44100000-1 | Rola abrazivă 100mm, 50 m K320 | m | 100 | Rola abrazivă 100mm, 50 m K320 |  |
|  | 44100000-1 | Nivelă cu 3 indicatori 100cm | buc | 3 | Nivelă cu 3 indicatori 100cm |  |
|  | 44100000-1 | Dreptar trapezoidal 200 cm | buc | 2 | Dreptar trapezoidat 200 cm |  |
|  | 44100000-1 | Dreptar trapezoidal 150 cm | buc | 2 | Dreptar trapezoidat 150 cm |  |
|  | 44100000-1 | Șurubelniță set 8 buc în set | set | 3 | Șurubelniță set 8 buc  Șurubelniță 0 (PH0)\*60mm  Șurubelniță 1 (PH1)\*100mm  Șurubelniță 2 (PH2)\*150mm  Șurubelniță lata 6.5\*45 mm  Șurubelniță lata 3\*75mm  Șurubelniță lata 5\*100mm  Șurubelniță lata 6.5\*150mm |  |
|  | 44100000-1 | Ciocan lacatuș 300g | buc | 4 | Ciocan lacatus 300g este cu cap de oțel fortaj și coada din fibra de sticlă |  |
|  | 44100000-1 | Topor fortaj 800g | buc | 5 | Topor Fortaj pt construcții este un instrument fiabil pt efectuarea lucrărilor in atelierul de timplărie sau la domiciliu.  Lama forjata oferă executarea calitativă a lucrărilor datorită durității sporite.Minerul din lemn oferă o ținere mai sigură a toporului în timpul lucrului. |  |
|  | 44100000-1 | Suport pt hîrtie abrazivă 10.5\*21 cm | buc | 3 | Suport pt hîrtie abrazivă 10.5\*21 cm pt lucrări de finisaj |  |
|  | 44100000-1 | Scara Tarko 2\*4 90 cm | buc | 3 | Scara Tarko 2\*4 90 cm |  |
|  | 44100000-1 | Scara Tarko 3\*12 m | buc | 1 | Scară dublă universală cu trei tronsoane, număr trepte 3\*12 trepte. Inălțime H/m 8.65 m, lățime C/mm 412 mm Lungimea A/m 3.55 m, Număr trepte 3\*12 |  |
|  | 44100000-1 | Total lotul I |  |  |  | 30000,00 |
| Lotul 2 | | | | | | |
|  | 44100000-1 | Tencuială universală pe bază  de ipsos pentru lucrări la interior | kg | 500 | Tencuială universală se utilizează pt tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcăr a pereților din blocuri BCA și beton spongios din blocuri de ghips si de tip Fortan sac 30 kg |  |
|  | 44100000-1 | Profil de plafon CD 60/27 | buc | 40 | Profil de plafon CD60/27 este folosită la fabricarea carcaselor pt tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj gros oțel 0,5 mm oțel zincat – 3 m |  |
|  | 44100000-1 | Chit- pentru lucrări la interior şi exterior. Lăţimea rostului — până la 6 mm. 3 kg | kg | 15 | Chit- pentru lucrări la interior şi exterior. Lăţimea rostului — până la 6 mm. 3 kg |  |
|  | 44100000-1 | Adeziv pentru gresie și faianţă pentru lucrări la interior şi exterior | kg | 1000 | Adeziv pentru gresie și faianţă pentru lucrări la interior şi exterior (sac 25 kg) |  |
|  | 44100000-1 | Glet de finisare pe bază de ipsos- pentru lucrări la interior.Se utilizează pentru: pregătirea suprafeţei pentru lucrări de zugrăvire. | kg | 450 | Glet de finisare pe bază de ipsos- pentru lucrări la interior.Se utilizează pentru: pregătirea suprafeţei pentru lucrări de zugrăvire (sac 18 kg) |  |
|  | 44100000-1 | Solutie аnti-mucegai  0.5L | buc | 10 | Solutie аnti-mucegai  0.5L |  |
|  | 44100000-1 | Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior. | kg | 600 | Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior. Fabricata conform SM GOST R 52020:2003. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele.culoare alba. Ambalaj 10-12 kg |  |
|  | 44100000-1 | Var stins uscat,alb, pentru lucrari de constructie și înălbire,ambalaj 20 kg | kg | 500 | Var stins uscat,alb, pentru lucrari de constructie și înălbire,ambalaj 20 kg |  |
|  | 44100000-1 | Linolium, grosima-3mm, latime-3m, lungime 35, culoare stejar, décor parchet. | m² | 140 | Linolium, grosima-3mm, latime-3m, lungime 35, culoare stejar, décor parchet |  |
|  | 44100000-1 | Plinta decorative din olastic, inaltime 58 mm, latime 22 mm, lungime 250 cm, culoare stejar | buc | 100 | Plinta decorative din olastic, inaltime 58 mm, latime 22 mm, lungime 250 cm, culoare stejar |  |
|  | 44100000-1 | Coltar intern (accesorii plinta) | buc | 50 | Coltar intern (accesorii plinta) |  |
|  | 44100000-1 | Coltar extern (accesorii plinta) | buc | 50 | Coltar extern (accesorii plinta) |  |
|  | 44100000-1 | Unitor (accesorii plinta) | buc | 40 | Unitor (accesorii plinta) |  |
|  | 44100000-1 | Sfirsit sting (accesorii plinta) | buc | 30 | Sfirsit sting (accesorii plinta) |  |
|  | 44100000-1 | Sfirsit drept (accesorii plinta) | buc | 30 | Sfirsit drept (accesorii plinta) |  |
|  | 44100000-1 | Profil de imbinare pentru nivilarea suprafetilordin aluminii, 2m culoare auriu | buc | 10 | Profil de imbinare pentru nivilarea suprafetilordin aluminii, 2m culoare auriu |  |
|  | 44100000-1 | Adeziv PVA 0,9 – 1000 gr | buc | 50 | Adeziv PVA 0,9 – 1000 gr |  |
|  | 44100000-1 | Dizolvant 646.Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit | buc | 50 | Dizolvant 646.Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit |  |
|  | 44100000-1 | Silicon 280 ml ,transparent/alb | buc | 30 | Silicon 280 ml ,transparent |  |
|  | 44100000-1 | Spumă poliuritanică pt montaj aplicare cu pistol 750 ml | buc | 60 | Domenii de utilizare:  Montarea elementelor din lemn, metal si plastic în construcții și industrie  Instalarea si etansarea ramelor de ferestre și uși, uși de garaj și rulourilor  Umplerea spațiilor dintre panouri, dintre țevi, conducte din pereți, plafoane și acoperișuri, umplerea spațiilor dintre placile de polisteren în sistemele de izolare termică a pereților exteriori,  Izolare termică a acoperișurilor și teraselor, rețelelor de apeduct și canalizare, rețelelor de termoficare |  |
|  | 44100000-1 | Ciment m 400 | kg | 1000 | Ciment m 400, 40 kg pt betoane (40), Nu se acceptă cu termenul de valabilitate expirate mai mult 30% din termenul total de garanție declarat de producător |  |
|  | 44100000-1 | Mastic bituminous din bitum distilat, aditivat cu elesto-plastomeri si material de umplutura inert. Ambalaj 25 kg. | buc | 10 | Mastic bituminous din bitum distilat, aditivat cu elesto-plastomeri si material de umplutura inert. Ambalaj 25 kg. |  |
|  | 44100000-1 | Nisip spalat, ambalaj sac polietilena, clinica Chisinau | t | 6 | Nisip spalat, ambalaj sac polietilena, clinica Chisinau |  |
|  |  | **Total lot II** | | |  | **70500,00** |
| **TOTAL fără TVA** | | | | |  | **100500,00** |

1. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta)**: pentru mai multe loturi;**
2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative**: nu se admite**
3. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
4. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică)**: nu se aplică**
5. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului **(**indicați după caz**): nu se aplică**
6. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului**: preţul cel mai scăzut;**
7. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor**: nu se aplică;**
8. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor**: conform SIA RSAP**
9. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. Termenul de valabilitate a ofertelor**: 30 zile**
2. Locul deschiderii ofertelor**: SIA RSAP**

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor**:   
   *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
2. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare**: \_Limba română**
3. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene**:**   **nu se aplică**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

1. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
2. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
3. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică
4. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_ .07.2022
5. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|  |  |
| --- | --- |
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică , *(se specifică da sau nu)*

Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi**: *Iulie - Decembrie 2022,conform necesitatilor reale ,* DDP -Franco destinaţie vămuit**

1. Termenul de valabilitate a contractului**: *31 Decembrie 2022***
2. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
3. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie**)**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului/cerinței** | **Cerințe suplimentare față de document** | **Obligativitatea** |
| **1.** | Date despre ofertant | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| **2.** | Oferta de pret | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| **3.** | Oferta tehnica | Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| **4.** | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| **6.** | Licența de activitate și anexa | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază | Obligatoriu |
| **7.** | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Original sau Copia- Confirmată prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| **8.** | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| **9.** | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură și ștampila participantului | Obligatoriu |

**Președintele grupului de lucru pentru achiziții : URSU Fiodor** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **L.Ş.**

*Ext:Lisenco Gabriela**tel: 022 572 213*